\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{a4,german}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{ngerman}
\usepackage[dvips]{graphics}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{exscale}
\usepackage{amssymb,amsmath}

\usepackage{marvosym}

%\documentclass[11pt]{report}
%\usepackage{isolatin1}
%\usepackage{german}
\usepackage{epsf}

%\setcounter{tocdepth}{4}
%\setcounter{secnumdepth}{4}

\pagestyle{myheadings}
\markright{\mbox{\bf A. Hofmeier \& A. Schmidt, GEL-Laborversuch N39}}

\begin{document}

\begin{titlepage}
\title{}
%\author{Andreas Hofmeier \and Axel Schmidt}
%\date{12. Mai 2003}
%\date{}
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Die
RC-Filter-Schaltung verhielt sich, wie erwartet, wie ein Tiefpass. Bei
steigenden Frequenzen sank der Blindwiderstand ($X_C$) des
Kondensators. Da es sich um einen Spannungsteiler handelt, dessen
Ausgangsspannung über dem Kondensator abgegriffen wird, sinkt die
Ausgangsspannung mit steigender Frequenz. Wie erwartet durchläuft die
Phasenverschiebung bei der errechneten Grenzfrequenz ($X_C = R$), bei
$f = 1.6kHz$, einen Wendepunkt. Wie Phasenverschiebung lag dort bei
-45°.\\ Bei der Auswertung stellt sich heraus, dass die Messung mit
hilfe der Lissajous-Figuren, also im XY-Modus, etwas genauer im Bezug
auf die Betragsverlaufsmessung war.
\end{titlepage}

\end{document}
