Aufgabe: An einer Meßblende entsteht ein Differenzdruck von 214,75mbar, bei einem Durchfluß von 68,71kg/h. (Dies sind 100Prozent) X/4 Massestrom Wirkdruck Prozent (y) kg/h Prozent (x) mbar 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,2 5 3,44 0,25 0,54 0,4 10 6,87 1,00 2,15 0,6 15 10,31 2,25 4,83 0,8 20 13,74 4,00 8,59 1,0 25 17,18 6,25 13,42 1,2 30 20,61 9,00 19,32 1,4 35 24,05 12,25 26,30 1,6 40 27,48 16,00 34,35 1,8 45 30,92 20,25 43,48 2,0 50 34,36 25,00 53,68 2,2 55 37,79 30,25 64,95 2,4 60 41,23 36,00 77,29 2,6 65 44,66 42,25 90,71 2,8 70 48,10 49,00 105,20 3,0 75 51,53 56,25 120,77 3,2 80 54,97 64,00 137,41 3,4 85 58,40 72,25 155,12 3,6 90 61,84 81,00 173,91 3,8 95 65,27 90,25 193,77 4,0 100 68,71 100,00 214,70

Abhängigkeit von Druchfluß zu Differenzdruck (radizieren)

x= y∗4 100 4 ∗y= y 2 100 = y 10 2